2022학년도 간재울중학교 교복(동복, 하복, 생활복) 제작 사양서

1. 동복디자인

품목	디자인 이미지	제작 시 유의사항
동복(남) 상하의/넥타이포함)		<상의> ① 길이 - 춘추복, 동복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선까지의 길이 중 2/3선까지 (단분 시접분량-3cm이상) - 조끼(여) : 허리둘레선에서 5cm 정도 아래 ② 품 - 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록 (옆선 시접분량-양쪽 2cm이상) <바지> ① 길이 - 복사뼈 아래로 (단분시접 분량 - 5cm이상) ② 바지통 – 7½~8인치정도 (옆선 시접 분량-양쪽1.5이상) <치마> ① 길이 - 무릎 뒤 오금 이하로 (단분시접 분량 - 5cm이상) ② 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려 오지 않게 (엉덩이 둘레선 위로 약 1~2cm정도)
동복(여) 상하의 (※여학생 동복 하의는 바지와 스커트중 선택)
동복 셔츠/블라우스		조끼 (남녀공통)

※ 학교 내방 반드시 교복 실물 확인 하시기 바랍니다. (실물 확인하지 않은 불이익에 대해서는 책임지지 않습니다.)

2. 하복 ․ 생활복 디자인 (하복과 생활복 중 선택)

품목	디자인 이미지	제작시 유의사항
하복(남) 상하의		<상의> ① 길이 - 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선 까지의 길이 중 1/2~2/3선까지 (단분 시접분량 – 3cm이상) ② 품 - 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록 (옆선 시접분량-양쪽 2cm이상) <하의> ① 길이 - 복사뼈 아래로 (단분시접 분량 - 5cm이상) ② 바지통-7½~8인치 정도 (옆선 시접 분량 - 양쪽1.5이상)
하복(여) 상하의		<치마> ① 길이 - 무릎 뒤 오금 이하로 (단분시접 분량 - 5cm이상) ② 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려 오지 않게 (엉덩이 둘레선 위로 약 1~2cm정도)
생활복 상하의 (남여공통)		① 바지 길이-무릎 바로 위까지 내려오도록 (단분시접 분량 – 5cm이상, 견본 참조) ② 바지통은 붙지 않고 활동성 있게 (옆선 시접분량-양쪽1.5이상)
		③ 등판 상단에 배색줄이 있음

※ 학교 내방 반드시 교복 실물 확인 하시기 바랍니다. (실물 확인하지 않은 불이익에 대해서는 책임지지 않습니다.)

3. 섬유 혼용률

구분		섬유 혼용율	비고
동복	자켓	모(울) 60%, 폴리에스테르 40%	±5이내
	셔츠	레이온 30%, 폴리에스테르 70%	±5이내
	바지	모(울) 60%, 폴리에스테르 40%	±5이내
	치마	모(울) 60%, 폴리에스테르 40%	±5이내
	조끼	모(울) 50%, 아크릴 50%	土5이내
	넥타이	모(울) 60%, 폴리에스테르 40%	土5이내
하복	상의 셔츠 (공통)	폴리에스테르 75% + 레이온 25%	土5이내 구김 없는 시원한 스판 소재
	남-하의(바지)	울 60% + 폴리에스테르 40%	土5이내 구김 없는 시원한 스판 소재
	여-하의(치마/바지)	울 60% + 폴리에스테르 40%	土5이내 구김 없는 시원한 스판 소재
	생활복 티셔츠 (공통)	폴리에스테르 100% 기능성 원단	구김 없는 시원한 스판 소재 항균방취, 냉감, 자외성 차단, 흡한속건
	생활복 반바지 (공통)	폴리에스테르 93% + 폴리우레탄 7%	土5이내 구김 없는 시원한 스판 소재
안감		폴리에스테르 100%	土5이내 민무늬 단색으로 함. 자켓, 바지, 치마

※ 간재울중학교 교복 디자인에 대한 모든 권리는 간재울중학교가 가진다.

※ 섬유 혼용율은 변경 될 수 있으며 제작 시 반드시 내방하여 실물 확인 후 제작

※ 교복에는 인천브랜드를 부착하도록 한다.

4. 제작 시 유의사항

공통 적용 사항 *의무적용	객관적인 평가를 위하여 교복 업체명, 문양이 기재되지 않은 제안서와 인천 브랜드를 부착한 교복 샘플을 가지고 블라인드 평가로 품질심사실시

동복 자켓	착용시 활동이 편하도록 암홀과 품을 여유있게 제작
기타	여학생 블라우스는 활동이 편리하도록 여유있게 허리 라인 제작 AS 수선이 용이하도록 시접분을 여유있게 제작 하복은 통풍과 건조에 용이한 원단 사용 단추, 카라 부분 등에 완성도있는 바느질 제작 튼튼한 박음질 마감 처리